WinСмета2000

|  |  |
| --- | --- |
| **Reparatia capitala pentru Spitalul Clinic municipal "Sfinta Treime"str.Alecu Russo,11 mun.Chisinau** | Formular Nr.1 |
| (denumirea obiectivului) |  |

**Lista cu cantitaţile de lucrări**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **1. Lucrari de reparatii a sectiei de oftalmologie etajul 5 sectorul 3 si setorul 2** |  |  |
|  |  | **1.1. Demontari** |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre ) | m2 | 324,100 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 225,850 |
| 3 | RpCP45A | Demontarea usilor si ferestrelor metalice | kg | 86,000 |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 1 702,000 |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane in saloane si la balcoane | m2 | 1 019,250 |
| 6 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 728,700 |
| 7 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 191,250 |
| 8 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 728,700 |
| 9 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 421,700 |
| 10 | RpCP23A k=0.5 | Demontarea grilelor de ventilatie | buc | 72,000 |
| 11 | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm | buc | 126,000 |
|  |  | **1.2. Alte lucrari** |  |  |
| 12 | TsH92A | Incarcarea in auto: gunoi | t | 142,000 |
| 13 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 142,000 |
| 14 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km | t | 142,000 |
|  |  | **1.3. Ferestre** |  |  |
| 15 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv | m2 | 336,670 |
| 16 | CK19C | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv Vitraliu | m2 | 58,710 |
| 17 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi , Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligaturiu, - проемы Sandwich metaloplast cu termoizolare | m2 | 34,650 |
| 18 | CE23A2 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime , fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm, (Picuratori din tabla zincata) | m | 282,420 |
| 19 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din masa plastica , pentru ferestre l-150mm | m | 263,120 |
|  |  | **1.4. Usi** |  |  |
| 20 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusive, Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligaturiu | m2 | 42,920 |
| 21 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv9(La panoul antiincendiu) | m2 | 3,840 |
| 22 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 142,000 |
|  |  | **1.5. Peretii si peretii despartitori** |  |  |
| 23 | CD72B | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 48,000 |
| 24 | CK18A | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn - установка декоративного защитного пояса шир.20см (дюбель 2шт/м) | m | 204,000 |
|  |  | **1.6. Finisari interioare** |  |  |
|  |  | **1.6.1. Tavane** |  |  |
| 25 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila inclusiv grizile | m2 | 364,300 |
| 26 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 919,950 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Betonocontact (0.35kg/m2) | m2 | 919,950 |
| 28 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 919,950 |
| 29 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 919,950 |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grunt Supraton | m2 | 919,950 |
| 31 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 191,250 |
| 32 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 728,700 |
|  |  | **1.6.2. Pardoseli** |  |  |
|  |  | **1.6.2.1. Pardoseli din gresie inclusiv balcoanele** |  |  |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor ipardoselelor cu grund Betonocontact (0.35kg/m2) | m2 | 191,250 |
| 34 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - pentru 2cm | m2 | 191,250 |
| 35 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade k=2 | m2 | -191,250 |
| 36 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum WC -uri | m2 | 44,800 |
| 37 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - pentru 2cm | m2 | 44,800 |
| 38 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade k=2 | m2 | -44,800 |
| 39 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 88,400 |
| 40 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm rezistente la ingheturi | m2 | 102,850 |
| 41 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Adeziv pentru placarea placilor de gresie-0.61kg/m, Fuga-0.05kg/m, Distantieri de rost -6 buc/m, ) | m | 238,000 |
|  |  | **1.6.2.2. Pardoseli din linoleum** |  |  |
| 42 | CN53A | Grunduirea suprafetelor ipardoselelor cu grund Betonocontact (0.35kg/m2) | m2 | 728,700 |
| 43 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - pentru 2cm | m2 | 728,700 |
| 44 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade k=2 | m2 | -728,700 |
| 45 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm – толщ.5мм | m2 | 728,700 |
| 46 | CG56A1 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: K-5 | m2 | -728,700 |
| 47 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 684,600 |
| 48 | CG08A1 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 44,100 |
|  |  | **1.6.2.3. Pardoseli mozaic (Coridor)** |  |  |
| 49 | RCsL21B | Frecarea si lustruirea vangurilor mozaicate sau placate cu placi mozaic si marmura | m2 | 364,300 |
| 50 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Adeziv pentru placarea placilor de gresie-0.61kg/m, Fuga-0.05kg/m, Distantieri de rost -6 buc/m, ) | m | 242,000 |
|  |  | **1.6.3. Peretii** |  |  |
|  |  | **1.6.3.1. Placaje pereti si finisaje (coridor)** |  |  |
| 51 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 588,690 |
| 52 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 588,690 |
| 53 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 588,690 |
| 54 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 588,690 |
| 55 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grunt Supraton | m2 | 588,690 |
| 56 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 588,690 |
| 57 | RpCJ27D | Diverse lucrari - adaos de coloranti, | kg | 1,740 |
|  |  | **1.6.3.2. Peretii din beton armat (Axele exterioare)** |  |  |
| 58 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 237,840 |
| 59 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 237,840 |
| 60 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grunt Supraton | m2 | 237,840 |
| 61 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 300 mm | m2 | 17,020 |
| 62 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 237,840 |
|  |  | **1.6.3.3. Peretii despartitori din ipsos** |  |  |
| 63 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grund Supraton | m2 | 1 431,520 |
| 64 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 1 431,520 |
| 65 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 1 431,520 |
| 66 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1 431,520 |
| 67 | CK26A | Coltar montate la ferestre din aluminiu, pentru ferestre ,rigle si usi | m | 1 852,000 |
| 68 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grunt Supraton | m2 | 1 431,520 |
| 69 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 431,000 |
| 70 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea latex | m2 | 1 000,520 |
| 71 | RpCJ27D | Diverse lucrari - adaos de coloranti, | kg | 2,360 |
| 72 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 300 mm | m2 | 286,000 |
|  |  | **1.6.3.4. Peretii despartitori din caramida** |  |  |
| 73 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 26,000 |
| 74 | CF51B K=5 | Se adauga K=5 | m2 | 26,000 |
| 75 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grunt Supraton | m2 | 26,000 |
| 76 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 26,000 |
| 77 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grunt Supraton | m2 | 13,000 |
| 78 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 13,000 |
| 79 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 300 mm | m2 | 13,000 |
|  |  | **1.6.3.5. Finisarea glafurilor la pereti si usi** |  |  |
| 80 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi | m2 | 48,400 |
| 81 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 48,400 |
| 82 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grunt Supraton | m2 | 48,400 |
| 83 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 48,400 |
|  |  | **1.6.3.6. Grile de ventilatie** |  |  |
| 84 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 250\*250 (surub 4buc/buc) | buc | 74,000 |
|  |  | **1.7. Finisare exterioara balcoane** |  |  |
| 85 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 260,300 |
| 86 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grunt Supraton | m2 | 260,300 |
| 87 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 260,300 |
| 88 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 331,360 |
| 89 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 331,360 |
|  |  | **1.8. Lucrari de constructie** |  |  |
| 90 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 125,000 |
| 91 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 125,000 |
|  |  | **2. Lucrari sanitare** |  |  |
|  |  | **2.1. Incalzirea oftalmologie** |  |  |
| 92 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 124,860 |
| 93 | RpIC30A | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4" | buc | 64,000 |
| 94 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 233,200 |
| 95 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 128,000 |
| 96 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica | m2 | 124,860 |
| 97 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 132,000 |
| 98 |  | Niplu fonta 5/4''(2 la un radiator) | buc | 128,000 |
| 99 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 128,000 |
| 100 | IzA08C | Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei | m2 | 124,860 |
| 101 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"(Clapan zapornii D-15mm) | buc | 64,000 |
| 102 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" , de reglare | buc | 64,000 |
| 103 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" , Шаровый запорный | buc | 6,000 |
| 104 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" , Шаровый запорный | buc | 8,000 |
| 105 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m | 233,200 |
| 106 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm | buc | 114,000 |
| 107 | SA38B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 148,000 |
| 108 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 233,200 |
| 109 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 233,200 |
| 110 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 233,200 |
|  |  | **2.2. Canalizarea si instalatii sanitare** |  |  |
| 111 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 5,000 |
| 112 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 45,000 |
| 113 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 16,000 |
| 114 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 27,000 |
| 115 | RpSC02A | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile | buc | 2,000 |
| 116 | RpSC11A | Demontarea unui spalator din fonta - демонтаж мойки | buc | 4,000 |
| 117 | RpSB10E | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 126,000 |
| 118 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 62,000 |
| 119 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 45,000 |
| 120 | RpSC23B | Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton - | buc | 4,000 |
| 121 | RpSC24B | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P | buc | 17,000 |
| 122 | RpSC19A | Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. | buc | 4,000 |
| 123 | RpSD19A | Montarea bateriei amestecatoare pentru dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 4,000 |
| 124 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 112,000 |
| 125 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 45,000 |
| 126 | RpSB25A | Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm | buc | 4,000 |
| 127 | RpSE25A | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l | buc | 4,000 |
| 128 | RpSE27A | Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 8,000 |
| 129 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (COT) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | 12,000 |
| 130 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (Ramificatie simpla) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | 6,000 |
| 131 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (Ramificatie simpla 100\* )din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc | 17,000 |
| 132 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (Cot 45% 100 )din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc | 24,000 |
| 133 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (Cot 90% 100 )din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc | 4,000 |
| 134 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (Reductie 100x50 )din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc | 4,000 |
| 135 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (Mufa dubla )din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc | 4,000 |
| 136 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (Revizie 100\* )din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc | 8,000 |
| 137 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (TEU 100\*100\*50) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc | 6,000 |
|  |  | **3. Utilaj** |  |  |
| 138 | Pret de piata | Boiler 100l | buc | 4,000 |
|  |  | **4. Lucrari electrice** |  |  |
|  |  | **4.1. Lucrari de demontaj si montaj** |  |  |
| 139 | RpEG17B | Demontarea tablourilor electrice | buc | 6,000 |
| 140 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 150,000 |
| 141 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc | 24,000 |
| 142 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 pt. 12 module (material este inclus in norma) | buc | 6,000 |
| 143 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/16A (material este inclus in norma) | buc | 30,000 |
| 144 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/25A (material este inclus in norma) | buc | 42,000 |
| 145 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/2/B/50A (material este inclus in norma) | buc | 6,000 |
| 146 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,080 |
| 147 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 1,900 |
| 148 | Pret de piata | Corp de iluminat 4\*18 | buc | 146,000 |
| 149 | Pret de piata | Corp de iluminat ORL/R -4\*18 | buc | 44,000 |
| 150 | Pret de piata | Светильники для бактeрицидных лапм | buc | 8,000 |
| 151 | Pret de piata | Lampa 18w | buc | 760,000 |
| 152 | Pret de piata | Бактерицидные лампы | buc | 8,000 |
| 153 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 - Световой указатель "EXIT" (material este inclus in norma) | 100 buc | 0,060 |
| 154 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa (material este inclus in norma) | 100 buc | 0,400 |
| 155 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (material este inclus in norma) | 100 buc | 1,320 |
| 156 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa(material este inclus in norma) | 100 buc | 1,000 |
| 157 | 08-03-591-11 | Priza de fisa tripolara (material este inclus in norma) | 100 buc | 0,300 |
| 158 | 08-02-409-1 | Gofra diametru 16 mm (material este inclus in norma) | 100 m | 3,360 |
| 159 | 08-02-409-1 | Gofra diametru 20 mm (material este inclus in norma) | 100 m | 2,520 |
| 160 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 11,720 |
| 161 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 3,880 |
| 162 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 5,280 |
| 163 | 08-02-412-10 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 10,240 |
| 164 | Pret de piata | Conductor PV1\*1.5 | m | 1 560,000 |
| 165 | Pret de piata | Conductor PV 1\*2.5 | m | 1 552,000 |
| 166 | 08-03-545-1 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 (material este inclus in norma) | buc | 8,000 |
| 167 | Pret de piata | Cutie | buc | 72,000 |

Se admite devize separate.

**APROBAT**

L.S.

|  |
| --- |
|  |
| **INVESTITOR Roman SOFRONI** |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |