**Anexa nr.1**

**La invitația de participareInvitaţie de participare  
Nr. 74 din 24.07.2018 privind*Amenajarea teritoriului Complexului de construcții necesare pentru instalarea și funcționarea a două centrifugi/decanter pentru deshidratarea nămolului primar, produs la stația de epurare din mun. Chișinău***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbolnormeşi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
| Pe unitate de măsură | Total |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | **1. Lucrarideconstructie** | | |  | |  | | |  | |  |
| 1 | | TsC03G11 | | Sapaturamecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardereinternasicomandahidraulica, in pamint cu umiditatenaturala, descarcare in autovehiculeterencatg. III inconditiilegospodaririiapelor (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажножности, III категории, в условиях бытового использования воды) | | | 100 m3 | | 2,50 | | |  | |  |
| 2 | | AcE01A | | Turnareaperetilor din beton la caminile de vizitare ale canalelor din betonsimplu, avindadincimea de 2-4 m | | | m3 | | 1,00 | | |  | |  |
| 3 | | AcE06A | | Montareagratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere | | | buc | | 2,00 | | |  | |  |
| 4 | | DA12B | | Stratdefundatiesaureprofilaredinpiatrasparta, pentrudrumuri, cuasterneremecanica, executatcuimpanarefarainnororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) | | | m3 | | 250,00 | | |  | |  |
| 5 | | DC05B | | Imbracamintedinbeton M350 cucimentladrumuri, executataintr-unsingurstrat, cugrosimeade 18 cm (Бетонное покрытие дорог, выполненное в один слой, толщиной 18 см) | | | m2 | | 1 530,00 | | |  | |  |
|  | |  | |  | | |  |  | | |  | | |  |
|  | |  | | **TotalLucrari de constructie**  **Inclusivsalariu** | | |  |  | | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |
|  | |  | | Total | | | lei | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Asigurareasocialasimedicala | | |  | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Transportarea | | |  | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Total | | |  | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Cheltuieli de regie | | |  | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Total | | |  | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Beneficiu de deviz | | |  | | |  |  | | |  |
|  | |  | | Total | | |  | | |  |  | | |  |
|  | |  | | TVA | | |  | | |  |  | | |  |
|  | |  | | **Totaldeviz:**  **Inclisivsalariu** |  | | |  | | |  | |  | |