**ANUNȚ DE PARTICIPARE**

**privind achiziționarea** *„***UTILAJ + TEHNICA DE CALCUL conform necesităților IET. 79 subordonat DETS Botanica anul 2020”**

**prin procedura de Achiziții cu costul mic** (tipul procedurii de achiziție)

1. **Denumirea autorității contractante: DETS sectorul Botanica**
2. **IDNO: 1007601010448**
3. **Adresa: Bd. Traian 21/2**
4. **Numărul de telefon/fax: 022776711**
5. **Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:** [**achizitiidetsbotanica@gmail.com**](mailto:achizitiidetsbotanica@gmail.com)
6. **Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
7. **Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): \_Organizație bugetară**
8. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CPV | **Denumirea bunului** | | **Unitate de măsură** | **cantitatea** | **Caracteristicile tehnice** | | **Valoarea estimativă** |
| Lot 1 | | **Masina de spalat rufe automat** | | | | |  |
| 42900000-5 | **Masina de spalat rufe automat** | | buc | 1 | Masina de spalat rufe automat – echivalent - Samsung/Bosch WAB24262BY, control-sensorial, capacități de încarcare-8 -10 kg, capacitatea de încălzire 30-90 C., viteza maximă de centrifugare-1100-1800ob/min . Clasa de eficiență energetica (A+ - A+++). Culoare-albă.  Livrarea, instalarea și configurarea din contul operatorului economic. Propriu service centru.  Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelile necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.  Garanție minim 2 ani . Termen de livrare 20 zile după înregistarea contractului. | | 8700 |
| 42900000-5 | **Masina de spalat rufe automat** | | buc | 1 | Masina de spalat rufe automat cu uscator echivalent LG TW7000 DS Smart . Capacitatea 17 kg. Viteza maxima de centrifuga grp-1100-1800. Capacitatea de incălzire 30-90 C. Clasa de eficienta energetica (A+ - A+++). Culoare-albă. Livrarea, instalarea și configurarea din contul operatorului economic. Propriu service centru.  Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelile necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.  Garanție minim 2 ani . Termen de livrare 20 zile după înregistarea contractului. | | 25000 |
|  |  | |  |  | TOTAL | | 33700 |
| Lot 2 | |  | | | | **Laptop** |  |
| 42900000-5 | **Laptop** | | buc | 1 | Laptop echivalent X509 FA EJ053 Diagonala ecran, închis-15,4 Rezoluție ecran pixeli -1920\*1080 Full HD . Capacitatea HDD GB1000, Capacitatea memorie operativă, GB4-8GB Viteza procesorului GHz 2,1-3,9. Model procesor Intel core i3-8145 U/i5. Placa video- Intel UHD Graphics. Sistema de operare -DOS. . Livrarea, instalarea și configurarea la instituție din contul operatorului economic. Propriu service centru. Termen de livrare 20 zile după înregistarea contractului. Garanție minim 2 ani. | | 8000 |
| Lot 3 |  | | | | | **Imprimantă** |  |
| 42900000-5 | **Imprimanta Multifunctională** echivalent Laserjet HP M425dn MFP, A4 | | buc | 1 | Imprimanta Multifunctional echivalent Laserjet HP M425dn MFP, A4  Specificatii  MANEVRARE HARTIE  Capacitate hartie intrare (coli) 250-300; Capacitate hartie iesire (coli) 150-200; Greutate hartie 60 - 163 g/mp;  SPECIFICATII TEHNICE  Frecventa procesor 800 MHz; Capacitate memorie 256 MB; Putere consumata 500-600 W  Sistem de operare compatibil Microsoft Windows XP Microsoft Windows 7 Microsoft Windows Vista  Limbaj printare PCL 6 PCL 5e PostScript 3  COPIATOR: Viteza de copiere monocrom 33 ipm; Rezolutie copiere (DPI) 600 x 600; Parametrii zoom 25 - 400%  IMPRIMANTA Rezolutie printare (DPI) 1200 x 1200;  SCANNER : Rezolutie scanare (DPI) 1200 x 1200; Functii scanner Scanare E-mail Save-to-Network Folder  DIMENSIUNI & GREUTATE  Greutate 14-15 Kg; Lungime 440 -450 mm; Latime: 385-390 mm; Inalțime 420-425 mm  SPECIFICATII CONSUMABILE  Consumabile compatibile Toner HP Negru 6900 pagini - CF280X Toner HP Negru 2700 pagini - CF280A; PN consumabil ED6STBBBM; FAX; Viteza transmisie fax 3 sec/pag  CARACTERISTICI GENERALE  Tip produs Imprimanta multifunctionala  Tehnologie printare Laser; Mod printare Monocrom; Utilizare Home & office; Functii principale Printare Scanare Copiere Fax; Conectivitate USB; Format general imprimanta A4  Printare fata/verso (Duplex) Automat ; Alimentator automat de documente (ADF) Da; Tip displayTouchscreen; Dimensiune display 3.5 inch; Volum recomandat de printare (pagini/luna) 3000; Culoare Negru  Consumabile Toner CF280A  folosind tonere-ele originale HP LaserJet(CF280A si CF280X), Fii productiv cu fiabilitatea HP - acest MFP are un volum recomandat de pagini de pana la 3000 pagini. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Termen de livrare 20 zile după înregistarea contractului. Garanție minim 2 ani. | | 7700 |
| Lot 4 |  | | | | | **Calculator** |  |
| 42900000-5 | **Calculator** | | buc | 2 | Computer All-in-One echivalent Echivalent Lenovo V30a-22 AIO /Lenovo AIO IdeaCentre 3 24IMB0  FullHD (21.5"/23.8 Intel Core i3-10110U/ i3-10100T / Intel Core i5, 4GB – 8 GB, DDR4 RAM, 256GB SSD M.2 2242 PCIe NVMe, no ODD, Intel UHD Graphics)  inclusive acesorile necesare (tastătura, maus, monitor, camera etc.)   * Sistem de operare : No OS, Windows® 10 Pro, Windows 10 Home 64 * Tip display LED * backlit Full HD 1920 x 1080 p   Tip placă video Integrata   * Model placă video UHD Graphics   Conectivitate   * Bluetooth v5.0 * Wi-Fi 802.11 ac * USB 2.0 2 * HDMI 1 * RJ-45 LAN 1 * USB 3.1 2 * Multimedia * Camera WEB Da; Microfon Da; * Cititor de carduri Da * Audio 6 w   Complectatie Tastatură, mouse  • USB keyboard + USB mouse    Produs în condiții de fabrică.  Livrarea, instalarea și configurarea din contul operatorului economic. Propriu service centru. Termen de livrare 20 zile după înregistarea contractului. Garanție minim 2 ani. | | 17000 |
| Lot 5 | |  | | | | **Fier de călcat** |  |
| 42900000-5 | **Fier de călcat** | | Buc | 1 | Fier de călcat, (echivalentul Tefal, Vitek, Braun)  Alimentare:  Putere maximă consumată, W 2700-2800  Carcasă Talpă metaloceramică  Tip de acoperire Durilium AirGlide Autoclean  Lungime cablu de alimentare, m 2-3  Sistem de umidificare  Jet de aburi continuu -da  Aburi continuu, g/min 50-60  Jet de aburi, g/min 240-250; Jet vertical de aburi  Funcţie de pulverizare  Vîrf pentru aburi  Sistem antipicurare  Capacitate rezervor de apă, ml 300-350  Siguranţa: Sistem anticalc ; Autocurăţare ; Oprire automată  Informaţii generale  Culoare alb cu violet/roșu/verde  Greutate, kg 1.40-1.50  Produs în condiții de fabrică.  Livrarea, instalarea și configurarea din contul operatorului economic. Propriu service centru. Termen de livrare 20 zile după înregistarea contractului. Garanţie, 24 luni | | 1070 |
| Lot 6 |  | | | | | **Calandru calcator electric** |  |
| 42900000-5 | **Calandru calcator electric** | | Buc. | 1 | Calandru calcator electric, dimensiuni aproximativ lungimea utilă cilindru-1000mm, dimensiune cilindru-250mm, încălzire electrică, viteza de calcare variabilă 1-5m/mm, productivitate-25-30kg/h, tava de alimentare de aluminiu, modul. Clasa de eficiență energetică (A+ - A+++).  Livrarea, instalarea și configurarea din contul operatorului economic. Propriu service centru.  Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelile necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare ( întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.) să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului.  Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 20 zile după înregistarea contractului. | | 12700 |
| Lot 7 |  | | | | | **Dulap frigorific** |  |
| 42900000-5 | **Dulap frigorific** | | buc | 3 | Dulap frigorific profesional cu 1 usa, Volum 570-600 l, corpul este confectionat din inox cu plastic interior, ușa dotată cu blocare, cu 4 polițe reglabile. Controlul digital al temperaturii. Sistema de racire cu ventilator Freon R290. Piciorușe reglabile pe înălțime. Izolație de protectie compacta de 60mm. Temperatura de la 0...+10° C. Greutate 90-110 kg. Dimensiuni interioare 660-690x530-550x1600-1650 mm  Dimensiuni 765-780x715-735x1865-1890 mm. Garanție – min. 3 ani. Livrarea, instalarea și configurarea la instituție din contul operatorului economic. Propriu service centru. Termen de livrare 20 zile după înregistrarea contractului. (notă) | | 27700 |
| Lot 8 | **Cântar electronic - cu capacitate 10 kg** | | | | | | |
| 42900000-5 | **Cântar electronic - cu capacitate 10 kg** | | buc | 1 | Cântar electronic. Până la 10 kg, ecran LCD, diviziune 40 g, mărimea platf. aproximativ 330\*228mm. Propriu service centru. să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani. Termen de livrare 20 zile după înregistarea contractului. | | 1250 |
| Lot 9 | **Cântar electronic 50 - 100 kg** | | | | | | |
| 42900000-5 | Cântar electronic - cu capacitate 100 kg | | buc | **1** | Cântar electronic - cu capacitate 100 kg  Platforma din otel cu grosime 0.9 Dimensiune aproximativ 30\*40 cm. Indicator inoxidabil A11B. Leduri luminoase rosii. Afisaj pe fata. Functie de calcul pret, kg, lb, memorie pret M1-M7, ADD, +/- 2%. Functie TARA, STERGERE, SALVARE. **Specificatii tehnice:**  Adaptor 6v 500mA.  Acumulator reincarcabil 4v4h.  Capacitate 100kg. Diviziune 20g.  Presiune 1/3000 gradul 3.  Propriu service centru. să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani.  Termen de livrare 20 zile după înregistarea contractului. | | 2550 |
| 42900000-5 | Cântar electronic - cu capacitate 50 - 150 kg | | buc | **1** | Cântar electronic - cu capacitate 50 - 150 kg  Caracteristici tehnice Display: LED Capacitatea maxima de cântărire: 50-150 kg. Capacitatea minima de cintarire: 1 kg Diviziune(d=e): 20/50 g Clasa de precizie: III Interfete: RS-232 Marimea platform aproximativ: 400x500 mm Bara: da Temperatura de lucru: -10+40 °C Alimentare: acumulator 6V 4Ah.  Propriu service centru. să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani.  Termen de livrare 20 zile după înregistarea contractului. | | 2550 |
|  |  | |  |  | TOTAL | | **5100** |
|  | Lot 10 | | **CANTAR MEDICAL CU PLATFORMA ANTIDERAPANT CU TALIMETRU** | | | | |
| 42900000-5 | **CANTAR MEDICAL CU PLATFORMA ANTIDERAPANT CU TALIMETRU** | | BUC | **1** | **CANTAR MEDICAL CU PLATFORMA ANTIDERAPANT CU TALIMETRU**  Cantar mecanic cu taliometru BS 160 0 Capacitate: 180 - 250Kg; https://www.promed.ro/wp-content/uploads/2019/11/cantar-electronic-cu-taliometru-kern-mpe-hm-2-100x100.jpg Gradatie: 100 g; Taliometru: 75-200 cm: Gradatie taliometru: pînă la 1 mm; Dimensiuni platforma: 320x500 mm; 365×360 mm  Caracteristici: –cantar electronic cu display  – masoara greutatea, inaltimea si indicele de masa corporala (BMI) – design modern si robust proiectat pentru o utilizare zilnica – design ergonomic optimizat pentru o curatare usoara.  Propriu service centru. să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. Garanție minim 2 ani.  Termen de livrare 20 zile după înregistarea contractului. | | 2500 |
|  | Notă : obligatoriu pentru câștigători | | fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj pînă la cutia de distribuire, inclusiv pînă la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențial, demaror magnetic etc.) Livrarea și Instalarea și conectarea corespunzătoare la fiecare instituție în parte. Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor și normelor legale în vigoare. În urma examinării situației la fața locului, operatorul economic va constata necesitatea reînnoirii rețelelor electrice conform necesităților de utilizare a utilajului propus pentru conectare, îndeplinește lucrările de transportare, montare și dare în exploatare a utilajului și rețelelor electrice. Totodată, utilizând accesoriile necesare, conectarea se va face și la rețelele de apeduct, canalizare, ventilare, conform destinației utilajului, din contul operatorului economic. Termenul de garanție a utilajului propus va fi nu mai puțin de 2 ani inclusiv să efectueze deservirea tehnică pe parcursul termenului de garanție a utilajului livrat din contul operatorului economic conform pașaportului tehnic al producătorului. | | | |  |
|  |  | | **TOTAL 116720 LEI FĂRĂ TVA** | | | |  |

1. **Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite\_**
2. **Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 20 zile după încheierea contractului.**
3. **Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2020**
4. **Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr NR.** | **Descrierea criteriului/cerinței** | **Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:** | **Nivelul minim/ Obligativitatea** |
| **Obligatoriu să fie încărcat în SIA RSAP** | | | |
| 1 | Oferta | Formularul Ofertei | obligatoriu |
| 2 | Specificații de preț | original – potrivit modelului din (F4.2), confirmate prin semnătura şi ştampila Participantului | obligatoriu |
| 3 | Specificația tehnică | original – potrivit modelului din (F4.1), confirmate prin semnătura şi ştampila Participantului | obligatoriu |
| 4 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit | **Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras** din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei  ofertantului Operatorul economic | obligatoriu |
| 5 | Certificat de conformitate/calitate eliberată de producător | Copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului VALABILE LA ZIUA CONCURSULUI. | obligatoriu |
| 6 | Certificat privind lipsa sau existenta restanțelor la bugetul public național | Eliberat de Inspectoratul Fiscal valabil la ziua  petrecerii concursului. Copie confirmată prin  semnătură și ștampila ofertantului | obligatoriu |
| 7 | Garanția tehnică | Minim 2 ani confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului | obligatorie |
| 8 | Informații generale despre ofertant | îndeplinirea informației despre furnizor confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului | LA SOLICITARE |
| 9 | POZE SAU ESCHIZE ALE BUNULUI PROPUS | *SE PREZINTE ÎN TERMEN DE 1 ZI DUPĂ ADRESAREA AC* | La solicitare |
| 10 | Mostre să prezinte la solicitarea AC. | *ÎN TERMEN DE 1 ZI DUPĂ ADRESAREA AC* | La solicitare |

1. **Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Prețul cel mai scăzut**
2. **Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**

* **până la: *[ora exactă]* STABILIT DE *SIA RSAP***

1. **pe: *[data]* data și ora deschiderii va fi anunțată de către platforma la care sunteți înregistrați STABILIT DE *SIA RSAP***
2. **Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**

***Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP***

1. **Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile**
2. **Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP**

***Ofertele întârziate vor fi respinse.***

1. **Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:   
   *Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”*.**
2. **Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat**
3. **Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**

***Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor***

***Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;***

***Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md***

1. **Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: septembrie 2020**
2. **În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Denumirea instrumentului electronic** | **Se va utiliza/accepta sau nu** |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | SE ACCEPTĂ |
| sistemul de comenzi electronice | NU SE ACCEPTĂ |
| facturarea electronică | NU SE ACCEPTĂ |
| plățile electronice | NU SE ACCEPTĂ |

1. **Alte informații relevante:**

Culoarea la solicitarea instituțiilor de învățământ.  *Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor.* Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă. Livrarea, montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ. Mobilierul confecționat urmează a fi etichetat cu simbolul şi denumirea firmei şi însoțit de caracteristicile tehnice. Garanţie – 2 ani.

**La finalizarea în SIARSAP a concursului operatorul economic va prezinte oferta (F 3.1) și specificația de preț (F 4.1) corespunzător sumei finale propuse.**

**Certificatele solicitate de către AC se prezintă pentru fiecare lot în parte.**

**În caz de necesitate la solicitarea AC operatorii economici vor prezenta informația solicitată în termen de 1 zi.**

**Conducătorul grupului de lucru: Musteață Ion**