**Indicatoare rutiere pe țeavă zincată**

1. Indicatoare ruriere (GOST R 52290:2009) pe țeava zincata (Ø56mm, grosimea 2-3mm, 4655m/1330 buc.) - **1330 buc** conform anexei

Specificatii tehnice pentru indicatoare rutiere conform S.M. GOST R 52290: 2009

* + Indicatoarele rutiere trebuie să fie executate din tablă de oţel zincata întreagă cu grosimea de 1.2 mm ambutisate pe contur, rigidizat prin simpla bordurare continuă pe întreg perimetrul indicatorului, cu colţuri rotungite.
  + Indicatoarele se protejează împotriva coroziunii prin acoperire chimică, respectiv decapare, degresare, apoi se vopsesc în cîmp electrostatic cu pulbere gri-mat poliesterică pentru exterior.
  + Suprafaţa activă este acoperită cu folie reflectorizantă prizmatică tip B.
  + Sistemul de fixare, inclusiv metizele, al cărui pret este inclus în preţul indicatorului este executat din tablă de oţel avînd grosimea de 1.5 mm ambutisată şi acoperită prin vopsire în cîmp electrostatic cu pulbere gri-mat poliesterica pentru exterior.
  + În condiţii normale de exploatare durată de serviciu garantată este de peste 7 ani de la data fabricării.
  + Termenul de livrare din data comenzii 24 ore la indicatoarele tip standart şi 72 ore la individuale.
  + Indicatoarele trebuie să fie confecţionate conform Regulamentului circulatiei rutiere în vigoare

Pentru idicatoare rutiere actele necesare:certificat de conformitate emis de organul abilitat al R.Moldova.

Anexa nr. 1

5.50.1 (700x700) – 30 buc.

5.50.1 (700x700) – 30 buc.

* + 1. (900x900) – 150 buc.
    2. (900x900) – 150 buc.
  1. (900x900x900) – 30 buc.
  2. (700x700) – 20 buc.
  3. (700x700) – 20 buc.
  4. (700x700) – 20 buc.

1.21 (900x900x900) – 150 buc.

6.3.1 (350x700) – 150 buc.

3.1 (Ø700) – 20 buc.

3.2 (Ø700) – 10 buc.

3.4 (Ø700) – 10 buc.

3.27 (Ø700) – 50 buc.

3.31 (Ø700) – 50 buc.

4.1.1 (Ø700) – 15 buc.

4.1.2 (Ø700) – 15 buc.

4.1.3 (Ø700) – 10 buc.

4.1.4 (Ø700) – 15 buc.

* + 1. (Ø700) – 15 buc.

6.15 (700x700) – 15 buc.

4.2.1 (Ø700) – 40 buc.

4.2.3 (Ø700) – 40 buc.

4.3 (Ø700) – 20 buc.

5.6.1 (600x900) – 40 buc.

5.14 (700x700) – 10 buc.

5.34 (700x700) – 5 buc.

5.35 (700x700) – 5 buc.

5.36 (1000x350) – 20 buc.

5.48.1 (700x700) – 10 buc.

5.49 (700x700) – 20 buc.

5.51.1 (700x700) – 15 buc.

5.51.2 (700x700) – 15 buc.

6.8.9 (700x350) – 15 buc.

6.24.1 (800x350) – 40 buc.

6.24.3 (800x350) – 40 buc.

T.6.1 (1000x500) – 10 buc.

1.16.2 (900x900x900) – 10 buc.